В настоящее время нет такой сферы деятельности, в которой не требовалось бы участия строителей. Продукция строителей требуется везде, где живут и трудятся люди.

Система «сухого» строительства – это типовое конструктивное решение, технология работ и комплект материалов, позволяющие наиболее правильно, качественно и экономно решать конкретную архитектурную и строительную задачу. С помощью технологии «сухого» строительства легко и просто можно добиться превосходных результатов.

Основу метода «сухого» строительства составляет гипсокартонный лист – прочный, химически нейтральный, трудно сгораемый строительный материал, представляющий собой лист с армированным волокнами гипсовым сердечником, облицованный с обеих сторон специальным картоном.

Гипсокартонный лист может иметь различные размеры в зависимости от назначения и является одновременно несущим элементом конструкции и отделочной поверхностью.

Простые в обработке, они предлагают оптимальные условия для реализации любых замыслов архитектора.

**Назначение профессии:**
Выполнение столярно-плотничных, штукатурных, облицовочных и малярных работ при деревообработке, производстве изделий из дерева, строительстве, отделке, ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех типов.

**Должен знать:**
- виды и свойства растворов, применяемых при штукатурных работах;
- технологию и способы декоративного, художественного оштукатуривания;
- виды малярных, столярных и плотничьих работ.

**Должен уметь:**
- обработку древесины и изготовление изделий из дерева;
- штукатурные работы;
- столярно-плотничьи работы;
- малярные работы;
- покрытие полов и облицовку стен.
 **Профессионально важные качества:**
•    физическая выносливость;
•    развитая координация рук;
•    хорошее зрение;
•    точный глазомер;
•    развитое пространственное воображение.